|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thema | Dateiname-neu | Inhalt | Wertefelder | Einheit |
| Störungen | Störungen.gpkg  (Layername: Fault\_GUEK300) | Störungen nach GÜK300 | keine |  |
| Störungen.gpkg  (Layername: Fault\_GeORG) | Störungen nach GeORG | keine |  |
| Profilschnitte | Profilschnitte.gpkg (Layername:  Csect\_KaSp) | Profile aus HGK Karlsruhe-Speyer | SEC\_HGK |  |
| Profilschnitte.gpkg (Layername:  Csect\_RNR) | Profile aus HGK Rhein-Neckar | Name |  |
| HGK-Gebiete | HGK\_Gebiete.gpkg | HGK-Gebiete | Name |  |
| Oberer Zwischenhorizont OZH | OZH\_point.gpkg  (Layername: top) | Punkte Top OZH | Archivnummer  TOZH  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| OZH\_point.gpkg  (Layername: base) | Punkte Basis OZH | Archivnummer  BOZH  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| OZH\_top\_mNN.tif | Raster  Top OZH auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| OZH\_top\_GOK.tif | Raster  Top OZH auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| OZH\_base\_mNN.tif | Raster  Basis OZH auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| OZH\_base\_GOK.tif | Raster  Basis OZH auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| OZH\_thick.tif | Raster  Mächtigkeit OZH | Kanal 1 | m |
| Zwischenhorizont 2  ZH2 | ZH2\_point.gpkg  (Layername: top) | Punkte Top ZH2 | Archivnummer  TZH2  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| ZH2\_point.gpkg  (Layername: base) | Punkte Basis ZH2 | Archivnummer  BZH2  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| ZH2\_top\_mNN.tif | Raster  Top ZH2 auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| ZH2\_top\_GOK.tif | Raster  Top ZH2 auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| ZH2\_base\_mNN.tif | Raster  Basis ZH2 auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| ZH2\_base\_GOK.tif | Raster  Basis ZH2 auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| ZH2\_thick.tif | Raster  Mächtigkeit ZH2 | Kanal 1 | m |
| Zwischenhorizont 3  ZH3 | ZH3\_point.gpkg  (Layername: top) | Punkte Top ZH3 | Archivnummer  TZH3  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| ZH3\_point.gpkg  (Layername: base) | Punkte Basis ZH3 | Archivnummer  BZH3  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| ZH3\_top\_mNN.tif | Raster  Top ZH3 auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| ZH3\_top\_GOK.tif | Raster  Top ZH3 auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| ZH3\_base\_mNN.tif | Raster  Basis ZH3 auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| ZH3\_base\_GOK.tif | Raster  Basis ZH3 auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| ZH3\_thick.tif | Raster  Mächtigkeit ZH3 | Kanal 1 | m |
| Unterer Zwischenhorizont UZH | UZH\_point.gpkg  (Layername: top) | Punkte Top UZH | Archivnummer  TUZH  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| UZH\_point.gpkg  (Layername: base) | Punkte Basis UZH | Archivnummer  BUZH  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| UZH\_top\_mNN.tif | Raster  Top UZH auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| UZH\_top\_GOK.tif | Raster  Top UZH auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| UZH\_base\_mNN.tif | Raster  Basis UZH auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| UZH\_base\_GOK.tif | Raster  Basis UZH auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| UZH\_thick.tif | Raster  Mächtigkeit UZH | Kanal 1 | m |
| Tiefer Zwischenhorizont TZH | TZH\_point.gpkg  (Layername: top) | Punkte Top TZH | Archivnummer  TTZH  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| TZH\_point.gpkg  (Layername: base) | Punkte Basis TZH | Archivnummer  BTZH  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| TZH\_top\_mNN.tif | Raster  Top TZH auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| TZH\_top\_GOK.tif | Raster  Top TZH auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| TZH\_base\_mNN.tif | Raster  Basis TZH auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| TZH\_base\_GOK.tif | Raster  Basis TZH auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| TZH\_thick.tif | Raster  Mächtigkeit TZH | Kanal 1 | m |
| Zwischenhorizont Bienwaldgraben ZH-B | ZH-B\_point.gpkg  (Layername: top) | Punkte Top ZH-B | Archivnummer  TZH\_bw  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| ZH-B\_point.gpkg  (Layername: base) | Punkte Basis ZH-B | Archivnummer  BZH\_bw  x\_utm  y\_utm | Ohne  m NN  m  m |
| ZH-B\_top\_mNN.tif | Raster  Top ZH-B auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| ZH-B\_top\_GOK.tif | Raster  Top ZH-B auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| ZH-B\_base\_mNN.tif | Raster  Basis ZH-B auf müNN | Kanal 1 | m NN |
| ZH-B\_base\_GOK.tif | Raster  Basis ZH-B auf muGOK | Kanal 1 | m uGOK |
| ZH-B\_thick.tif | Raster  Mächtigkeit ZH-B | Kanal 1 | m |